|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | AA | FF | FF | K | 00 | FF | BB |

public bool open\_Serialport(string Name)//传入 "COM1" 这样返回 true 成功 falese 不成功

public int sum(int a, int b)//传入 a , b 返回 a+b

public bool serial\_port\_Beep\_ON(byte xx)//报警开始 返回 true 成功 falese 不成功 // xx 报错的相机编号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| xx | 00 | 没有错误 |
| 01 | 相机1错误 |
| 02 | 相机2错误 |
| 03 | 相机3错误 |
| 04 | 相机4错误 |
| 05 | 相机5错误 |
| 06 | 相机6错误 |

public bool serial\_port\_Beep\_OFF()//报警关闭 返回 true 成功 falese 不成功